
**DOWNLOAD FILE YOOSEE FIRMWARE**

Xem link download bên dưới.

Danh sách các phiên bản YooSee firmware (hay còn gọi là “sụn” hoặc hệ điều hành của camera YooSee). Bạn có thể tải về để tự thực hiện việc cập nhật “sụn” cho camera YooSee. Các phiên bản trong danh sách dưới đây đều hỗ trợ Onvif kết nối với đầu ghi hình (NVR).



**Vui lòng đọc thật kỹ các khuyến cáo bên dưới trước khi thực hiện download và cập nhật lại “sụn” cho camera:**

1. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào, trong mọi trường hợp khi người dùng tải file và cập nhật cho camera dẫn đến camera bị hư hỏng.
2. Chúng tôi KHÔNG KHUYẾN KHÍCH việc tự thực hiện cập nhật “sụn” cho camera. Việc tự thực hiện cập nhật “sụn” là rất mạo hiểm và rủi ro. **Nếu quá trình cập nhật lỗi, camera sẽ vĩnh viễn không thể sử dụng được nữa**. Vì vậy hãy CÂN NHẮC THẬT KỸ  trước khi thực hiện cập nhật “sụn”.
3. Để việc cập nhật “sụn” được thuận lợi, vui lòng sử dụng máy tính (PC/Laptop) cài hệ điều hành Windows7, tắt các chương trình firewall và chương trình diệt virus.
4. Máy tính sử dụng để cập nhật “sụn” phải có cùng lớp (layer) mạng LAN (mạng nội bộ) với camera YooSee. Tốt nhất là nên kết nối máy tính với wifi mà camera đang kết nối.
5. Chọn đúng phiên bản “sụn” phù hợp với camera đang sử dụng để cập nhật. Nếu chọn sai sẽ không thể cập nhật được hoặc nguy hiểm hơn, vẫn có thể cập nhật nhưng camera sẽ không thể hoạt động trở lại. Để kiểm tra phiên bản “sụn” của camera đang sử dụng, truy cập vào mục “Cài đặt” trên camera, nhấn vào thông tin camera để xem phiên bản “sụn” là bao nhiêu (ví dụ: 14.00.00.93, 13.1.00.10….).
6. Trong quá trình cập nhật lại “sụn”. Tuyệt đối phải giữ nguồn điện cho camera ổn định, không gián đoạn. Khi phần mềm chạy cập nhật xong, giữ camera trong trạng thái không can thiệp ít nhất 2 phút để camera tự động cài lại hệ điều hành đã được nạp.

Với phiên bản “sụn” có số ban đầu là 14 (vd: 14.00.00.93 hoặc cao hơn) thì cần chọn “sụn” 14.00.00.87 để cập nhật.

Với phiên bản “sụn” có số ban đầu là 13 (vd: 13.00.1.10 hoặc cao hơn) thì cần chọn “sụn” 13.00.00.99 để cập nhật.

Với phiên bản “sụn” có số ban đầu là 21 (vd: 21.00.1.10 hoặc cao hơn): Chúng tôi **KHÔNG HỖ TRỢ HẠ SỤN** các phiên bản 21.xx.xx.xx

PHẦN MỀM IPC-TOOL DÙNG ĐỂ CẬP NHẬT “SỤN”

YOOSEE FIRMWARE VERSION 14.00.00.77

[Download “YooSee firmware 14.00.00.77” npcupg\_gm14.00.00.77.bin – Downloaded 2119 times – 3 MB](http://camerayoosee.com/download/3149/)

[Download “YooSee IPC Tool” YooSeee-IPC-Tool-CCTV-Vietnam.zip – Downloaded 2809 times – 961 KB](http://camerayoosee.com/download/3126/)

YOOSEE FIRMWARE VERSION 14.00.00.87

[Download “YooSee firmware 14.00.00.87” npcupg14.00.00.87.bin – Downloaded 2755 times – 3 MB](http://camerayoosee.com/download/3120/)

YOOSEE FIRMWARE VERSION 13.00.00.99

[Download “YooSee firmware 13.00.00.99” npcupg\_13.00.00.99.bin – Downloaded 1532 times – 3 MB](http://camerayoosee.com/download/3122/)

NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN RẰNG CÓ THỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG HOẶC MUỐN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CẬP NHẬT SỤN CÓ ĐẢM BẢO TỪ CHÚNG TÔI. VUI LÒNG GỬI CAMERA VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA CAMERA VIỆT NAM.

CHI PHÍ DỊCH VỤ: 300.000 VNĐ/camera